Piattaforme petrolifere-
Ove non diversamente specificato le piattaforme petrolifere al largo,
sono segnalate da fanali a luce bianca con caratteristica luminosa Mo(U)15s,
con portata nominale di almeno 5M, dotate di nautofono con caratteristica Mo(U).
La navigazione non autorizzata è vietata entro 500 metri da tali strutture.