Piattaforme petrolifere- 
Ove non diversamente specificato, le piattaforme petrolifere al largo sono segnalate da fanali a luce bianca con caratteristica luminosa Mo(U)15s, con portata nominale di almeno 5 M, dotate di nautofono con caratteristica Mo(U). 
La navigazione non autorizzata è vietata entro 500 m da tali strutture.