Zone regolamentate:Non tutte le zone regolamentate sono rappresentate, consultare le carte a scala maggiore.
Piattaforme: Ove non diversamente specificato, le piattaforme petrolifere al largo sono segnalate
da fanali a luce bianca con caratteristica luminosa Mo(U)15s, con portata nominale di almeno 5M, 
dotate di nautofono con caratteristica Mo(U).