FICHEIRO/FILE: PTNT0422.TXT


Área Inadequadamente Sondada - As isobatimétricas representadas nesta área foram baseadas na informação obtida com equipamento LiDAR batimétrico em 2011, fornecida pela Direção Geral do Território.


Inadequately Surveyed Area - Inside this area, depth contours were based on bathymetric LiDAR equipment data obtained in 2011 and issued by the Portuguese Direção Geral do Território.