FICHEIRO/FILE: PTNT0470.TXT


Área Inadequadamente Sondada - As isobatimétricas representadas nesta área foram baseadas na informação obtida com equipamento LiDAR batimétrico em 2011, adquirida pela Direção Geral do Território (DGT) e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.) e cedida pela DGT.


Inadequately Surveyed Area - Contours were based on bathymetric LiDAR equipment data obtained in 2011 by the Portuguese Direção Geral do Território (DGT) and Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.), issued by DGT.